**Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná a technická specifikace předmětu veřejné zakázky s názvem Digitalizační pracoviště II.**

**Závazné pokyny k vyplnění této přílohy:**

Účastník je povinen vyplnit v tabulce vždy sloupec s označením „Nabízené plnění“, a to tak, že vyplní příslušný parametr nebo údaj, který je součástí nabídky, a který však nesmí mít nižší nebo vyšší hodnotu než je minimální nebo maximální hodnota požadovaná zadavatelem ve sloupci „Požadavky“. Pokud by měl tento parametr nižší/vyšší hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.

V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na parametr, účastník potvrdí daný parametr slovem „ano“ ve sloupci „Nabízené plnění“. Pokud je ve sloupci „Požadavky“ uvedeno slovo „doplnit“, provede potřebné doplnění účastník do sloupce „Nabízené plnění“. U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.

## Technická specifikace – digitalizační pracoviště - 9 ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh položky** | **Požadavky** | **Nabízené plnění** |
| **1. Skenery** | | |
| typové označení skeneru | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| dodavatel servisu je autorizovaným servisem výrobce, anebo výrobcem | Ano |  |
| všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (Firmware, ovladače) | Ano |  |
| **Technické parametry** | | |
| Formát předlohy | A4 |  |
| Typ snímače | 3x CCD |  |
| Zdroj světla | LED |  |
| Oboustranné skenování (duplex) | Ano |  |
| Barevné skenování | Ano |  |
| Hardwarové optické rozlišení | 600x600 dpi |  |
| Barevná hloubka | 24 bitů |  |
| Rozhraní | USB 2.0, B-typ |  |
| Pracovní cyklus (listů A4/den) | min. 3 000 |  |
| Detekce podání dvou listů | Ano |  |
| Rychlost skenování (barevně, 300dpi) |  |  |
| * jednostranné (simplex, listů/min) | min. 35 |  |
| * oboustranné (duplex, obrazů/min) | min. 70 |  |
| automatický podavač formátu A4 | Ano |  |
| kapacita podavače (80 g/m²) | min. 60 |  |
| plochý skener formátu A4 | Ano |  |
| **Ovladače** | | |
| ovladač TWAIN a ISIS | Ano |  |
| Podpora Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit) | Ano |  |
| SW pro centrální správu skenerů v rámci sítě (centrální sledování technického stavu zařízení, počtu skenů, stavu spotřebního materiálu) | Ano |  |
| **Ostatní požadavky** | | |
| Záruka 36 měsíců s výměnou nebo opravou zařízení následující pracovní den (NBD) | Ano |  |
| ENERGY STAR® a RoHS (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) | Ano |  |
| Prohlášení o shodě výrobku (CE) | Ano |  |
| Cena jednoho skeneru musí být nižší než limit pro DDHM, tedy nižší než 40.000Kč včetně DPH | Ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Software** | | |
| SW Kofax Express třídy DESKTOP včetně maintenance na 36 měsíců | licence pro všechny dodávané skenery |  |
| Instalace a zaškolení obsluhy včetně napojení na elektronickou spisovou službu AthenA. | Ano |  |

Uchazeč doloží certifikaci o distribuci nabízených zařízení pro Českou republiku a certifikaci servisního střediska a dále certifikát dodavatele nebo jeho poddodavatele o statusu Kofax Partner.

Maintenance znamená bezúplatné dodání všech nových verzí tohoto software (update a upgrade)