|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Zemní práce | Ostatní položky |
|  |  | Chodník HM 8,50 – 8,54 |  |  |
| 71 | Nepoškozen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,54 – 8,62 |  |  |
| 72 | Rozebrání pošk. chod. 40% | 8x2,3x0,4 |  | 7,36 m2 |
| 73 | Štětovaný chodník 40% | 8x2,3x0,4 |  | 7,36 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,62 – 8,80 |  |  |
| 74 | Rozebrání pošk. chodníku | 18x2,3 |  | 41,4 m2 |
| 75 | Štětovaný chodník 80% | 18x2,3 |  | 41,4 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SOUČTY POLOŽEK |  | | CELKEM |
|  | Těžení nános. z koryta hor.4 | 612 | | 612 m3 |
|  | Přehození výkopku hor.4 | 612+22,68+7,2+6,16+6+7,14+4,2+7,02 | | 672,4 m3 |
|  | Nakládání výkopku hor.4 | 612 | | 612 m3 |
|  | Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 20-50 m | 360 | | 360 m3 |
|  | Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 50-500 m | 93,6 | | 93,6 m3 |
|  | Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 500-1000 m | 158,4 | | 158,4 m3 |
|  | Násyp hutněný hor.4 | 612+22,68+7,2+6,16+6+7,14+4,2+7,02 | | 672,4 m3 |
|  | Dlažba na sucho tl. 30 cm | 160,8 | | 160,8 m3 |
|  | Chodník štětovaný z míst.k. | 144,9+391+39,56+35,42+1+20,52+7,59+  48,76+4,84+75,9+34,5+20,7+31,28+18,4+  33,12+7,36+41,4-22,4 | | 932,85 m2 |
|  | Svodnice z mist. kam. | 8,4+2,8x0,5x10 ks dle upřesnění na místě | | 22,4 m2 |
|  | Výkop rýhy v hor.4 do 2 m | 22,68+7,2+6,16+6+7,14+4,2+7,02 | | 60,4 m3 |
|  | Kamenná rovnanina | 8+26,4+52,5+51,5 | | 138,4 m3 |
|  | Rozebrání pošk. chodníku | 391+49,45+35,42+29,03+15,18+60,95+9,66+  75,9+34,5+9,2+41,4 | | 751,69 m3 |
|  | Zdivo z kamene na sucho | 70,56+22,4+1+89,25+52,5+40 | | 275,71 m3 |
|  | Bourání mostovky ze dřeva | 3,75+2 provizorní přemostění HM 4,75 | | 5,75 m3 |
|  | Bourání zábradlí ze dřeva | 11 | | 11 m |
|  | Ruční práce hodinová sazba | 2 | | 2 hod. |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

**OBJEKT Č.1 CHODNÍK - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.4** příloha č.18