|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Zemní práce | Ostatní položky |
|  |  | Odstranění náplavu a chodník HM 0,00 – 0,63 |  |  |
| 1 | Těžení nánosů z koryta, hor.4 Jedná se pouze o odstranění náplavů z chodníku , část náplavů pod mostem a nad mostem byla v korytě Úpa před povodní v 6/2013 | 30x12x1,7 | 612 m3 |  |
| 2 | Přehození výkopku hor.4, kameny ukládat odděleně | 30x12x1,7 | 612 m3 |  |
| 3 | Nakládání výkopku hor.4 | 30x12x1,7 | 612 m3 |  |
| 4 | Vodorovné přemístění výkopku hor .4, 20-50 m | 4,8x1,5x50 | 360 m3 |  |
| 5 | Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 50-500 m | 4,8x1,5x13 | 93,6 m3 |  |
| 6 | Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 500-1000 m | 612-360-93,6 | 158,4 m3 |  |
| 7 | Násypy hutněné hor.4 | 4,8x1,5x63 | 453,6 m3 |  |
| 8 | Dlažba z mist. kamene na sucho tl. 30 (odvodnění) | (0,5+0,5+0,6+1)x63 – 6x0,5 |  | 160,8 m2 |
| 9 | Chodník štětovaný s krajnicemi z míst. kamene | 2,3x63 |  | 144,9 m2 |
| 10 | Svodnice z mist. kamene | Po 12 m, tj. 6 ks x2,8x0,5m |  | 8,4 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 0,63 – 2,33 |  |  |
| 11 | Rozebrání poškz. chodníku | 170x2,3 |  | 391 m2 |
| 12 | Štetovaný chodník | 170x2,3 |  | 391 m2 |
| 13 | Výkop rýhy do 2 m | 63x0,9x0,4 | 22,68 m3 |  |
| 14 | Přehození výkopku | 63x0,9x0,4 | 22,68 m2 |  |
| 15 | Násypy | 63x0,9x0,4 | 22,68 m2 |  |
| 16 | Zdivo z kamene na sucho | 63x(0,9+0,5)x0,5x1,6 |  | 70,56 m3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 2,33 – 2,76 |  |  |
| 17 | Rozebrání poškz. chodníku | 43x2,3x0,4 |  | 39,56 m2 |
| 18 | Štetovaný chodník | 43x2,3x0,4 |  | 39,56 m2 |
| 19 | Výkop rýhy do 2 m | 20x0,9x0,4 | 7,2 m3 |  |
| 20 | Přehození výkopku | 20x0,9x0,4 | 7,2 m3 |  |
| 21 | Násypy | 20x0,9x0,4 | 7,2 m3 |  |
| 22 | Zdivo z kamene na sucho | 20x(0,9+0,5)x0,5x1,6 |  | 22,4 m3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 2,76 – 2,91 |  |  |
| 23 | Nepoškozen |  |  |  |

**OBJEKT Č.1 CHODNÍK - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.1** příloha č.18