|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Položka celkem |
| 1 | Odkopávky pro chodník | 2,5 x 0,3 x 8 (úsek před mostem) | 6 m3 |
| 2 | Přehození výkopku hor.4 | 2,5 x 0,3 x 8 | 6 m3 |
| 3 | Násyp hutněný hor.4 | 2,5 x 0,3 x 8 | 6 m3 |
| 4 | Rozebrání pošk. chodníku | 1,7 x (8+69) | 130,9 m2 |
| 5 | Očištění kamene od hlíny | 1,7 x (8+69)x0,35 | 45,82 m3 |
| 6 | Chodník štětovaný z míst.k. | 1,7x(69-8x0,3)+(8+5)x2,5 | 145,72 m2 |
| 7 | Svodnice z mist. kam. | 2,1x0,3x8 | 5,04 m2 |
| 8 | Dlažba na sucho tl. 30 cm | 0,5x5 (odtok od svodnice HM 0,409) | 2,5 m3 |
| 9 | Dolamování vykop. v hor. 6 | 2,1x0,3x0,2 (svodnice HM 0,34)+0,3x0,6x10 | 1,926 m3 |
| 10 | Výkop rýhy v hor.4 do 0,6 m | 0,5x0,3x5 (odtok od svodnice HM 0,409) | 0,75 m3 |
| 11 | Kamenná rovnanina | 1,2x0,5x10 (na konci opravy) | 6 m3 |
| 12 | Ruční práce hodinová sazba | 1 (čištění svodnice HM 0,698) | 1 hod. |
| 13 | Svahování | 8x2 | 16 m2 |
| 14 | Úprava pláně | 70x2 | 140 m2 |
| 15 | Podklad pod dlažbu | 1,7x(8+69) | 57,088 m2 |
| 16 | Přesun hmot dle rozpočtu |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**OBJEKT Č. 1 CHODNÍK - VÝKAZ VÝMĚR** příloha č.13