|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Položka celkem |
|  |  |  |  |
| 1 | Výkopy vodotečí | (7,5+6)x4x0,4 ( odstranění splavenin a prohloubení dna pro štětování) | 34,4 m3 |
| 2 | Přehození výkopku |  | 34,4 m3 |
| 3 | Očištění kamene od hlíny a písku |  | 34,4 m3 |
| 4 | Úprava pláně | (8+7,5+6)x4 | 86 m2 |
| 5 | Bourání podpěr a zídek | 3x1x0,5+5x1,1x0,6+9x0,7x0,5+5x1x0,7  +2x0,8x0,6+2x0,7x0,6 | 13,25 m3 |
| 6 | Očištění kamene od malty |  | 13,25 m3 |
| 7 | Zdivo nadzákladové CM | 3x(1+1,5)x0,5x(1+0,8+0,8+0,6)x0,25+(1+0,8)x0,5x  1,5x5+8x(1,5+0,5)x0,5x(0,5+0,8+0,8+1)x0,25+  5x1,5x(1+0,8)x0,5+2x(1,5+1)x0,5x(1+0,8)x0,5x2 | 26,75 m3 |
| 8 | Úložné prahy železobet. | (0,8x0,3+0,4x0,4)x3,7x2 | 2,96 m3 |
| 9 | Bednění prahů | 3,7x0,7x4+0,8x0,7x4 | 12,6 m2 |
| 10 | Armatura | 104 kg | 0,104 t |
| 11 | Nosníky | I 220 5,1 x 4 x 31,1kg/m =634,44 kg  I 160 0,81 x 6 x 17,9kg/m = 86,994 kg | 0,64 t  0,087 t |
| 12 | Osaz. ocel. kon. do 500kg |  | 4 ks |
| 13 | Osaz. ocel.kon. do 50 kg |  | 6 ks |
| 14 | Svarové spoje |  | 12 ks |
| 15 | Nátěr antikorozní, základní+2x syntetický | 5x3 | 15 m2 |
| 16 | Dřevěná mostovka modřínová včetně dvojnásobného nátěru protihnilobného | 5x3x0,16 | 2,4 m3 |
| 17 | Zábradlí dřevěné modřínové hoblované včetně dvojnásobného nátěru protihnilobného | 6x2 | 12 m |
| 18 | Protimraz. klíny kam. drc. | 5x1,5x0,3x2 | 4,5 m3 |
| 19 | Přesun most. dílců do 5 t |  | 10 ks |
| 20 | Nátěr luxolem dvojnásobný | 5x3x4+6x2 | 72 m2 |
| 21 | Obrovnávka štětováním | 7,5x4 | 30 m2 |
| 22 | Urovnání kamenů dna | (8+6)x4 | 56 m2 |
| 23 | Přesun hmot dle rozpočtu |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**OBJEKT Č. 2 MOST - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.2** příloha č. 13