9.04 Nátrž zajistit kamennou rovnaninou z místního kamene a doplnit místním výkopkem, horní zakončení zavázat 1 m do břehu

8.63 Opěra délky 5 m, křídlo 3 m, zdivo místní kámen na CM

Dno urovnat v délce 8 m Koruna zdi 9,00

8.00 9.00 Koruna 9,50 10.00 FIX kámen, na kořeni smrku zářez

9.18

7.88 9.07 600 Chodník štětovaný, podklad štěrkodrť 0 – 30 cm

Koruna zdi 9,50

Koruna zdi 9,00 9.12 8.62 Koruna zdi 9,00

10.9 7.95 9.15 8.59

Koruna zdi 9,50 8.95 8.05 **spád 7%** Délka zdi 8 m, zdivo místní kámen na CM

10.03 8.76 8.05

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát Pod Parkem 740 543 01 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 2/2014 |
| Akce: Těsný Důl PŠ 6/2013 | | Technická pomoc |
| Příloha: Most půdorys | | Č. přílohy: 7 |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Jánské Lázně | Obec. Jánské Lázně |

8.36

Dno urovnat v délce 6m

7.47

Opěra délky 5 m, křídla 2x2 m, zdivo místní kámen na CM 7.10

7.00