|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 2/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ 6/2013 | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 11 |
| Příloha: Chodník a vzorový příčný řez chodníkem | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Jánské Lázně | Obec. Jánské Lázně |

Chodník a vzorový příčný řez

1700 - 2500

200 200- 400

1- 2 %

Podklad ze štěrkodrti 0 – 20 cm

Skladba chodníku je převzata ze zachovaných úseků. Na opravovaných částech je nutno dodržet stejný způsob provedení.

Na krajnice vybrat největší kameny a ukládat střídavě jako vazáky a podélné krajníky. Štětový chodník je z kamenů ukládaných podélně, každý

kámen musí být řádně usazen, větší kameny zakopat, menší podsypat místním kamenitým materiálem. V místech zvýšení chodníku nad terén bude zřízen podklad ze štěrkodrti (u mostu a v místech vystupujícího skalního podloží). Po dokončení chodník dorovnat vhodným

hutnicím mechanizmem (vibromax, hutnicí deska apod.)