|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničení úseku HM | Popis prací | Výpočet | Položka celkem |
| 1,0-1,25 | Odstranění pařezů pr 90 cm | 2 | 2 ks |
| Nátrž LB | Přemístění pařezů | 2 | 2 ks |
|  | Výkop koryt vodotečí | 25x1x5 | 125 m3 |
|  | Přehození výkopku | 25x1x5 | 125 m3 |
|  | Uložení výkopku do násypů | 25x1x5 | 125 m3 |
|  | Svahování | 25x3 | 75 m2 |
|  |  |  |  |
| 2,05 | Bourání zdiva LK na CM | (2+1,7)x1,4x0,6 | 3,11 m2 |
| Přehr. č.1 | Očištění kamene | (2+1,7)x1,4x0,6 | 3,11 m2 |
|  | Zdivo z LK na CM řádkové h. | (2+1,7)x1,4x0,6+3x1,4x1,2+5x1,4x0,6 | 12,35 m3 |
|  | Převedení vody potrubím | 8 | 8 m |
|  | Zemní hrázka | 10x1x1 | 10 m3 |
|  |  |  |  |
| 2,21 | Bourání zdiva LK na CM | 3,5x(0,8+1,4)x0,5x0,7+1,5x(1,4+1,8)x0,5x0,9 | 4,86 m3 |
| Opěr.zeď | Očištění kamene | 3,5x(0,8+1,4)x0,5x0,7+1,5x(1,4+1,8)x0,5x0,9 | 4,86 m3 |
|  | Zdivo z LK na CM režné | 3,5x(0,8+1,4)x0,5x0,7+1,5x(1,4+1,8)x0,5x0,9 | 4,86 m3 |
|  | Protimrazový klín | 1x0,25x3,5+1,3x0,4x1,5 | 1,66 m3 |
|  | Odkopávky | 1,1x0,25x3,5+1,6x0,4x1,5 | 1,92 m3 |
|  | Přehození výkopku | 1,1x0,25x3,5+1,6x0,4x1,5 | 1,92 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 5x0,3 | 1,5 m2 |
|  |  |  |  |
| 2,66 | Bourání zdiva LK na CM | 1,7x1,7x0,5x1,4 | 2,02 m2 |
| Přehr. č.2 | Očištění kamene | 1,7x1,7x0,5x1,4 | 2,02 m2 |
|  | Zdivo z LK na CM řádkové h. | 1,7x1,7x0,5x1,4+8x1,4x0,6+3,1x1,4x1,2 | 13,95 m3 |
|  | Převedení vody potrubím | 8 | 8 m |
|  | Zemní hrázka | 10x1x1 | 10 m3 |
|  |  |  |  |
| 3,34-3,48 | Odstranění křovin | 7x1 | 7 m2 |
| sesuv ch. | Spálení křovin | 7x1 | 7 m2 |
|  | Odkopávky hor. 4 | 15x1,5x0,3 | 6,75 m3 |
|  | Přehození výkopku | 15x1,5x0,3 | 6,75 m3 |
|  | Dolamování hor 6. | 12x1x0,4 | 4,8 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 15x1,2 | 18 m2 |
|  | Kotevní trny | 30 | 30 ks |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Výkaz výměr č.1** příloha č.13