|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničení HM | Popis prací | Výpočet | Položka celkem |
| 3,66 | Doplnění zdi LK na CM | 1,5x1x0,8 | 1,2 m3 |
| Pata zdi |  |  |  |
| 3,78 | Doplnění zdi LK na CM | 6x1x0,5 | 3 m3 |
| Pata zdi | Doplnění zdi betonem | 6x0,5x0,5 | 1,5m3 |
|  | Trny roxor | 10 | 10 ks |
|  | Výztuž podélná | 10x0,5x 0,89kg/m | 0,005 t |
|  | Lávka - pracoví plošina | 10x1,2 | 12 m2 |
|  |  |  |  |
| 4,02-4,12 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 10x0,9x0,5 | 4,5 m3 |
| Nová zeď | Přehození výkopku | 10x0,9x0,5 | 4,5 m3 |
|  | Zdivo základové | 10x0,9x0,5 | 4,5 m3 |
|  | Zdivo nadzákladové | 10x1x0,8 | 8 m3 |
|  | Protimrazový klín | 10x0,8x0,2 | 1,6 m3 |
|  | Násypy hutněné | 10x0,9x0,5 | 4,5 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 10x0,4 | 4 m2 |
|  |  |  |  |
| 4,12-4,17 | Bourání zdiva | 5x0,6x0,1 | 0,3 m3 |
| Koruna zdi | Očištění kamene | 5x0,6x0,1 | 0,3 m3 |
|  | Zdivo nadzákladové | 5x0,6x0,6 | 1,8 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 5x0,4 | 2 m2 |
|  |  |  |  |
| 4,17-4,32 | Bourání zdiva | 11x1,3x0,9+4x1,6x1 | 19,27 m3 |
| Rekonstrukce | Očištění kamene | 11x1,3x0,9+4x1,6x1 | 19,27 m3 |
| zdi | Zdivo nadzákladové | 11x1,3x0,9+4x1,6x1 | 19,27 m3 |
|  | Protimrazový klín | 15x1,3x0,3 | 5,85 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 15x0,4 | 6 m2 |
|  |  |  |  |
| 5,62-5,68 zábrana na konci chodníku | Zábradlí dřevěné modřínové s výplní a dvojnásobným nátěrem proti hnilobě | 6 | 6 m |
|  |  |  |  |
| Ruční práce | Čištění svodnic , doplnění kamenů chodníku | 10 | 10 hod. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Výkaz výměr č.2 Příloha č.13**