|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 3/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 - 2. etapa | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 5 |
| Příloha: Přehrážka č. 1 - opravy | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Černá Hora | Obec: Jánské Lázně |

Přehrážka č. 1 - opravy

1400

3000 5000 2000 1700

Doplněná přelivná hrana Zachovaná přelivná hrana

600 600

Stávající úroveň zdiva Doplnit chybějící zdivo Narušené zdivo rozebrat a vyzdít, výšku přelivu zachovat

Vystupující skála