Zápis z pochůzky na budoucím staveništi akce „PŠ 6/2013 Těsný Důl 2. Etapa“ konané dne 20.3.2014

Přítomni:

Správa KRNAP oddělení investic: Ing. R. Novotný, Správa KRNAP oddělení ochrany přírody: Mgr. Jan Materna Ph.D., Mgr. Josef Harčarik Projektant: Ing. Jan Kubát

Při prohlídce zájmové lokality byly stanoveny hlavní zásady pro zpracování projektové dokumentace na odstranění povodňových škod akce „PŠ 6/2013 Těsný Důl 2.etapa“. Celková délka úseku 2.etapy je přibližně 600 m, popsané úseky jsou řazeny proti směru toku.

1. Levobřežní sesuv na Černohorském potoce, dva pařezy jsou ve středu koryta.

Pařezy posunout k levému břehu do paty sesuvu a v nezbytné míře prostor vyplnit kameny z náplavu ve středu koryta. Zbytek náplavu ponechat na místě, proud vody odklonit od zajišťovaného sesuvu.

1. Poškozený přeliv první přehrážky. Doplnit přelivnou hranu, nezvyšovat a opravit křídla přehrážky z místních kamenů .
2. Poškozený přeliv přehrážky. Doplnit jeden chybějící kámen a obnovit přelivnou hranu z velkých místních kamenů.
3. Sesuv chodníku. Od svodnice nad sesuvem napřímit chodník, odsekat vystupující skálu v nezbytném rozsahu, chodník kotvit do skály ocelovými trny. Konstrukce kotvení nebude viditelná.
4. Paty zdí chodníku nejsou pomístně zajištěny, hrozí sesuv. Do skály pod zdí budou navrtány ocelové trny na chemickou maltu a zdivo doplněno na cementovou maltu bez spárování.

Zapsal Jan Kubát

Příloha: Kopie záznamu z pochůzky psaného rukou