**Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám**

***Výměna protipožárních dveří a obložkových zárubní na ČIŽP OI Brno***

Specifikace dveří

**Přízemí** - 80 P plné vč. obložkových zárubní a brana - (OOH)

 80 L plné vč. obložkových zárubní a brana - (OOH chodba)

 85 P prosklené vč. obložkových zárubní a brana - (vestibul)

**1. patro** - 80P plné vč. obložkových zárubní a brana - (OOO)

 80P plné vč. obložkových zárubní a brana - (OIA)

 90 P prosklené s nadsvětlíkem a bočním prosklením - (chodba)

**2. patro** - 80 P plné vč. obložkových zárubní a brana - (ekonomka)

 90 P plné vč. obložkových zárubní a brana - (sekretariát)

 90 P prosklené s nadsvětlíkem a bočním prosklením - (chodba)

**3. patro** - 80 L plné vč. obložkových zárubní a brana - (OOP)

 80 L plné vč. obložkových zárubní a brana - (OOL)

 90 P prosklené s nadsvětlíkem a bočním prosklením - (chodba)

Dveře budou dodány včetně kování a zámků. Bez vložek a klíčů.