Soupis prací pro úpravu objektu stávajících garáží na provizorní depozitář muzea

Objekt na st.p.č. 251/3 k.ú. Hořejší Vrchlabí (bez čísla popisného)

Zpracoval : GRAFIC projekční kancelář v.o.s., Vrchlabí

Investor : Správa KRNAP Vrchlabí

1. Dozdívky a zazdívky

Stávající vstupní dveře ( plechové 1200x2000 mm) a jedny garážová vrata (2400x2800 mm na pravé straně čelní fasády) budou demontovány a otvory zazděny + vnitřní i vnější omítky a malby, pod zazdívku dveří doplnění hydroizolací – asf.pásy

1. Zabednění oken

Stávající okna (včetně sklobetonových výplní, vše rozměry 1200 x 2400 mm) budou z vnitřní strany opatřeny tepelnou izolací - min.vata tl. 140 mm a „zabedněna“ deskami OSB tl. 16 mm – u jednoho až dvou oken nechat možnost větrání prostoru spodním dílem okna

Venkovní mříže na oknech beze změny.

1. Podlaha

Stávající teracovou dlažbu v celé ploše odmastit a vyčistit

1. Omítky

Stávající omítky očistit, omýt, (v případě plísní odstranit) opatřit penetrací a natřít protiplísňovou barvou (bílá)

1. Nové výplně

stávající ocelové vrata 3400 x 2100 mm - vybourat a do stávajícího otvoru osadit nová vrata hormann- sekční vrata - hliníkový zasklívací rám s integrovanými dveřmi v pravo, rovnoměrné, rozdělení polí, tep. izolace - uvrata = min 1,0, ulamela = min 0,50, barva - křídla bílá ral 9001

1. Elektroinstalace

Úprava stávající elektroinstalace pro potřebu dopojení vzt jednotek, dále pak úprava ovládání světel dle změny vchodu do objektu

1. Vzt

Osazení tep. Čerpadla vzduch-vzduch např. IVT Nordic Inverter

Veškerý vybouraný materiál odvést a uložit na skládku dle zákona.