|  |  |
| --- | --- |
| **Povolení na práci / prováděná činnost:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technologie sváření:** | otevřeným ohněm  el. odporem  laser  el. oblouk  aluminotermické svařování  | | | | | | | | | | | | |
| **Použité nářadí:** | bruska  vrtačka  hořák  benzinová pájecí lampa bourací kladivo  el. pájedlo  horkovzdušná pistole přímočará pila  | | | | | | | | | | | | |
| **Práce provede (svářeč svým podpisem stvrzuje, že má platné oprávnění pro provedení uvedené práce):** | | | | | | | | | | | | | |
| **Jméno a příjmení** | **Číslo svářečského průkazu** | | **Podpis** | | **Jméno a příjmení** | | | **Číslo svářečského průkazu** | | | | | **Podpis** |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
| **Požární dohled**  **bude vykonávat:** | V průběhu práce: | | vystavovatel  | | | | příjemce  | | | HZS  | | | |
| Po skončení práce: | | vystavovatel  | | | | příjemce  | | | HZS  | | | |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) | | Podpis | | Datum | | | Čas zahájení | | Čas ukončení | | |
| **Požární dohled v průběhu prací:** | | | | | | | | | | | | | |
|  | nepřetržitě | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | nepřetržitě | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Požární dohled po skončení prací:** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| Vystavovatel souhlasí s provedením uvedené práce s tím, že budou dodržena následující požárně bezpečnostní opatření a další vyplývající ze S-32. Nedílnou součástí tohoto zápisu je povolení práce ve smyslu S-32. | | | | | | | | | | **Odpovědnost:** | | | |
| Vystavovatel | | Příjemce | |
| Před započetím práce bude provedena kontrola těsnosti okolního zařízení:  vizuálně  přenosným analyzátorem  | | | | | | | | | |  | |  | |
| Před započetím práce budou z pracoviště a jeho okolí, které může být ohroženo, odstraněny hořlavé nebo hoření podporující nebo výbušné látky. Nelze-li toto zajistit, budou řádně překryty nebo utěsněny nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení a aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu. Překrytí a utěsnění se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic plamene nebo přenos tepla. | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Hasební prostředky (ks):** pěnový… práškový… CO2… vědro s vodou… hadice s vodou… písek… | | | | | | | | | |  | |  | |
| Před zahájením svařování v prostorách od 2 m výšky nad místy, které je potřeba chránit před účinky žhavých částic se stanovuje ochranné pásmo1) do vzdálenosti: ……………….. (m). Do této vzdálenosti se odstraňují hořlavé materiály nebo se zajistí jejich bezpečná izolace, popř. se provedou jiná účinná opatření. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Zakrýt kanalizační šachtice, technologické kanály, vpusti a utěsnit prostupy nehořlavými materiály. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Položení pěny. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic rozmístit tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu a strusky. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Ochlazovat konstrukci. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Železniční nádržkové vozy a automobilové cisterny, které se plní, vyčerpávají nebo jsou odstaveny, musí být z místa práce odvezeny do vzdálenosti alespoň 10 m. Pro cisternu obsahující zkapalněné uhlovodíky je nejnižší povolená vzdálenost pro práci s ohněm 40 m. Pro větší počet cisteren se vzdálenosti úměrně zvyšují. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Určení místa a podmínek k uložení svář. soupravy po dobu přerušení a předávání svář. pracoviště:  …………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | |  | |  | |
| Během výkonu prací s otevřeným ohněm nebudou prováděny žádné manipulace, které by vedly k výronu hořlavin. Zejména nebudou prováděny odfuky, expanze produktů do atmosféry, odlučování, vypouštění produktů. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Při otevírání zařízení je třeba dbát na to, aby nedošlo k zatečení produktu za izolaci. Nastane-li tento případ, je třeba toto neprodleně hlásit zaměstnancům provozu a izolaci odstranit. | | | | | | | | | |  | |  | |
| V případě změny podmínek, než za jakých byla práce povolena, musí být práce s otevřeným ohněm přerušena, zdroj otevřeného ohně zrušen, žhavá místa ochlazena vodou. | | | | | | | | | |  | |  | |
| V případě neobvyklé situace, výronu produktů apod., musí být práce přerušena, svar ochlazen, svař. zařízení vypnuté a zaměstnanci musí ihned opustit pracoviště.  Tuto skutečnost je nutno hlásit: …………………...…………………….........….............................................. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Musí být dodržena zásada nahlášení započetí svařování:  datum: …................. čas: ……………….. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Musí být dodržena zásada nahlášení ukončení svařování:  Jméno osoby: ……………….. datum: ……………….. čas: ……………….. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Se zápisem se musí seznámit všichni zainteresovaní zaměstnanci provozu a prováděcího subjektu. | | | | | | | | | |  | |  | |
| Jiná opatření: | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Specifikace požárně bezpečnostních zařízení:** EPS  vypnuta smyčka č.: tlačítkový hlásič   SHZ  PHZ  GDS  Jiné: | | | | | | | | | | | | | |
| Doplňující podmínky: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schválení** | **jméno a příjmení** | **telefon** | **podpis** | **Schválení** | **jméno a příjmení** | **telefon** | **podpis** |
| Vystavovatel |  |  |  | Přilehlý obvod |  |  |  |
| Vedoucí |  |  |  | Přilehlý obvod |  |  |  |
| Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |

1) Střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3m až do výšky 7 m; pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1 m až do výšky 20 m.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POŽÁRNÍ DOHLED V PRŮBĚHU PRACÍ:** | | | | | | |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) | Podpis | Datum | Čas zahájení | Čas ukončení |
|  | nepřetržitě | |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě | |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě | |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě | |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě | |  |  |  |  |
| **POŽARNÍ DOHLED při přerušení a PO SKONČENÍ PRACÍ:** | | | | | | |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) | Podpis | Datum | Čas zahájení | Čas ukončení |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Seznam určených zaměstnanců provádějících práce na povolení**  Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem Povolení a všemu jsem porozuměl. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Útvar / firma** | **Jméno a příjmení** | **Datum a čas** | **Podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |