|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 1/2014 |
| Akce:  Honzův potok PŠ6/2013 | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 16 |
| Příloha: Rekonstrukce mostu HM 7,14 – 7,22 řezy | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Horní Maršov | Obec: Horní Maršov |

**ŘEZ B - B**

400 2400 2400 2400 600

Hranol 100/100 dl. 460, 4 ks

Hranoly 16/16

dl. 4 m, 48 ks

dl.5 m, 8 ks

900 1000 300 400 500 400

300

1200 2300 1600 2 300 1000

8600

**ŘEZ A - A**

Prkno 180/30 dl 8200, 2 ks

Madla 100/100 dl. 8200 , 2 ks Hranol 100/100 dl 8000, 2ks

Sloupky 100/100 dl 1000, 8 ks

Vzpěry 100/100 dl. 800 , 8 ks

Nosníky I 240 dl.8000, 4 ks

Příčné ztužení I 180 dl.810, 6 ks

270 820 820 820 270

Dno zpevněné štětováním tl. 30 cm, spáry podélně 3000