|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 1/2014 |
| Akce:  PŠ 6/2013 Honzův potok | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 7 |
| Příloha: Chodník a vzorový příčný řez chodníkem | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Horní Maršov | Obec. Horní Maršov |

Chodník a vzorový příčný řez

2300

1- 2 %

200-400

Skladba chodníku je převzata ze zachovaných úseků. Na opravovaných částech je nutno dodržet stejný způsob provedení.

Na krajnice vybrat největší kameny a ukládat střídavě jako vazáky a podélné krajníky. Štětový chodník je z kamenů ukládaných podélně, každý

kámen musí být řádně usazen, větší kameny zakopat, menší podsypat místním kamenitým materiálem. Po dokončení chodník dorovnat vhodným

hutnicím mechanizmem (vibromax, hutnicí deska apod.)