|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Zemní práce | Ostatní položky |
|  |  | Chodník HM 2,91 – 3,13 |  |  |
| 24 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 22x0,7x0,4 | 6,16 m3 |  |
| 25 | Přehození výkopku hor.4 | 22x0,7x0,4 | 6,16 m3 |  |
| 26 | Násypy hor.4 | 22x0,7x0,4 | 6,16 m3 |  |
| 27 | Kamenná rovnanina | 22x0,6x2 |  | 26,4 m3 |
| 28 | Rozebrání poškoz. chodníku | 22x2,3x0,7 |  | 35,42 m2 |
| 29 | Štětovaný chodník | 22x2,3x0,7 |  | 35,42 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 3,13 – 4,75 |  |  |
| 30 | Rozebrání štětu u svodnice | 1x1 |  | 1 m2 |
| 31 | Štětovaný chodník u svod. | 1x1 |  | 1 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Nový most HM 4,75 – 4,83 |  |  |
|  | Objekt č. 2 | Výkaz výměr odděleně |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 4,83 – 5,20 |  |  |
| 32 | Rozebrání pošk. chod. 20% | 37x2,3x0,2 + 7x0,5 |  | 20,52 m2 |
| 33 | Štětovaný chodník | 37x2,3x0,2 + 7x0,5 |  | 20,52 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 5,20 – 5,86 |  |  |
| 34 | Rozebrání pošk. chod. 5% | 66x2,3x0,05 |  | 7,59 m2 |
| 35 | Štětovaný chodník | 66x2,3x0,05 |  | 7,59 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 5,86 – 6,39 |  |  |
| 36 | Rozebrání pošk. chod. 40% | 53x2,3x0,4 |  | 48,76 m2 |
| 37 | Štětovaný chodník | 53x2,3x0,4 |  | 48,76 m2 |
| 38 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 15x1x0,4 | 6 m3 |  |
| 39 | Přehození výkopku hor.4 | 15x1x0,4 | 6 m3 |  |
| 40 | Násypy hor.4 | 15x1x0,4 | 6 m3 |  |
| 41 | Kamenná rovnanina | 15x(1+0,4)x0,5x5 |  | 52,5 m3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 6,39 – 6,81 |  |  |
| 42 | Rozebrání pošk. chod. 5% | 42x2,3x0,05 |  | 4,84 m2 |
| 43 | Štětovaný chodník | 42x2,3x0,05 |  | 4,84 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 6,81 – 7,14 |  |  |
| 44 | Rozebrání pošk. chodníku | 33x2,3 |  | 75,9 m2 |
| 45 | Štětovaný chodník | 33x2,3 |  | 75,9 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Nový most HM 7,14 – 7,22 |  |  |
|  | Objekt č. 3 | Výkaz výměr odděleně |  |  |
|  |  |  |  |  |

**OBJEKT Č.1 CHODNÍK - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.2** příloha č.18