|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 2/2014 |
| Akce:  PŠ 6/2013 Honzův potok | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 12 |
| Příloha: Chodník a vzorový příčný řez chodníkem | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Jánské Lázně | Obec: Jánské Lázně |

Svodnice a příčný řez

100

300 100

Podklad ze štěrkodrtě tl. 0 – 30 cm

Skladba svodnice je převzata ze zachovaných úseků. Na opravovaných částech je nutno dodržet stejný způsob provedení.

Na krajnice vybrat největší kameny a ukládat střídavě jako vazáky a podélné krajníky. Štětový chodník je z kamenů ukládaných podélně, každý

kámen musí být řádně usazen, větší kameny zakopat, menší podsypat místním kamenitým materiálem. Svodnice budou provedeny stejně jako na zachovaném chodníku. Pro svodnice je nutno vybrat dostatečně velké kameny, kameny dna musí boky svodnice rozepřít a přitom je nezbytné dodržet rovinu dna i dostatečný spád. Délka svodnice je přibližně 2,1 m. Po dokončení chodník dorovnat vhodným hutnicím mechanizmem (vibromax, hutnicí deska apod.).