|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 2/014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 8 |
| Příloha: Rekonstrukce mostu řezy | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Jánské Lázně | Obec: Jánské Lázně |

**ŘEZ A - A**

500 2500 2500 500

Hranol 100/100 dl. 460, 4 ks

Hranoly 16/16

dl. 3,5 m, 30 ks

dl.4,5 m, 6 ks

1200 300 380 500 400

0 -300

Štětovaný chodník

Podklad štěrkodrť 0 – 40 cm

Stávající základ

Štětování z místního kamene, tl. cca 30 cm, délka 7,5 m

800 1000 2000 1000 1000

200

6000

**ŘEZ T - T**

Prkno 180/30 dl 5500, 2 ks

Madla 100/100 dl. 5500 , 2 ks Hranol 100/100 dl 5100, 2ks

Sloupky 100/100 dl 1000, 6 ks

Vzpěry 100/100 dl. 800 , 6 ks

Nosníky I 220 dl. 5100, 4 ks

Příčné ztužení I 160 dl.810, 6 ks

7%

270 820 820 820 270

Dno zpevněné štětováním tl. 30 cm, spáry podélně 3000