|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 3/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 - 2. etapa | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 9 |
| Příloha: Sesuv chodníku HM 3,34 – 3,48 | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Černá Hora | Obec: Jánské Lázně |

ŘEZ A - A

Příkop a chodník vysekat do skalního podloží

Štětování v místech, kde skalní podloží nevystupuje do úrovně chodníku

300

100 100 1200

Ocelové trny roxor pr. 10 dl. 60 cm kotvené do skalního podloží na chemickou maltu po cca 50 cm, celkem 30 ks