|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staničení úseku HM | Popis prací | Výpočet | Položka celkem |
|  | Odstranění pařezů pr 90 cm | 2 | 2 ks |
|  | Přemístění pařezů | 2 | 2 ks |
|  | Výkop koryt vodotečí | 125 | 125 m3 |
|  | Přehození výkopku | 125+1,92+6,75+4,5 | 138,17 m3 |
|  | Uložení výkopku do násypů | 125+4,5 | 129,5 m3 |
|  | Svahování | 75 | 75 m2 |
|  | Bourání zdiva LK na CM | 3,11+4,86+2,02+0,3+19,27 | 29,56 m2 |
|  | Očištění kamene | 3,11+4,86+2,02+0,3+19,27 | 29,56 m2 |
|  | Zdivo z LK na CM řádkové h. | 12,35+13,95 | 26,3 m3 |
|  | Převedení vody potrubím | 8+8 | 16 m |
|  | Zemní hrázka | 10+10 | 20 m3 |
|  | Zdivo z LK na CM režné | 4,86+1,2+3+8+1,8+19,27 | 38,13 m3 |
|  | Protimrazový klín | 1,66+1,6+5,85 | 9,11 m3 |
|  | Odkopávky | 1,92+6,75 | 8,67 m3 |
|  | Chodník štětovaný | 18+1,5+6+4+2 | 31,5 m2 |
|  | Odstranění křovin | 7 | 7 m2 |
|  | Spálení křovin | 7 | 7 m2 |
|  | Dolamování hor 6. | 4,8 | 4,8 m3 |
|  | Kotevní trny | 30+10 | 40 ks |
|  | Beton zdí C20/25 | 1,5 | 1,5m3 |
|  | Výztuž roxor pr.12 | 0,005 | 0,005 t |
|  | Lávka | 12 | 12 m2 |
|  | Výkop rýhy do 2 m hor. 4 | 4,5 | 4,5 m3 |
|  | Zdivo LK na CM základové | 4,5 | 4,5 m3 |
|  | Zábradlí dřev. s výplní | 6 | 6 m |
|  | Čištění svodnic, dop.kamenů | 10 | 10 hod. |
|  | Přesun hmot | Dle rozpočtu | 225,277 t |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Výkaz výměr č.3 součty položek** příloha č.13