|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 3/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 - 2. etapa | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 10 |
| Příloha: Oprava paty zdi HM 3,78 | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Černá Hora | Obec: Jánské Lázně |

Oprava paty zdi HM 3,78

POHLED NA ZEĎ ŘEZ A - A

Vyplnit betonem C20/25, líc zdivo LK na CM

A

1000 1600

Roxor pr.12 dl. 6 m uložený nad trny

Roxor pr.12 dl. 50 cm, 10 ks, kotvit do skály 25 cm na chemickou maltu

6000

700

A

Patu zdi doplnit dle řezu A -A

Trny osazovat postupně z jedné strany a současně podezdívat aby nedošlo ke zřícení zdi. Skálu i kameny před usazením řádně vlhčit.