**Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Požadované rozměry jednotlivých dveří jsou uvedeny v Příloze č.3**

1. **Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, plné 18 ks - levé, 5 ks - pravé**
* do stávajících ocelových zárubní
* děrovaná DTD s dřevěným rámem
* povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku
* foliované hrany
* vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1 – 13 ks
* vrchní kování nerez, WC klika-klika s WC sadou – 10 ks viz ilustrační obrázek 2
* zámek vložkový (bez vložky) 72 mm



**Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména**:

* Demontáž původních dveří
* Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav
* Likvidace odpadu
* Hrubý úklid po dokončení prací
* Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

1. **Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené 2ks pravé**
* do stávajících ocelových zárubní
* děrovaná DTD s dřevěným rámem
* povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku
* foliované hrany
* vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1
* zámek vložkový (bez vložky) 72 mm



**Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména**:

* Demontáž původních dveří
* Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav
* Likvidace odpadu
* Hrubý úklid po dokončení prací
* Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

1. **Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, plné 2 ks - levé, 3 ks - pravé**
* do stávajících ocelových zárubní
* děrovaná DTD s dřevěným rámem
* povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku
* foliované hrany
* vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1
* zámek vložkový (bez vložky) 72 mm



**Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména**:

* Demontáž původních dveří
* Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav
* Likvidace odpadu
* Hrubý úklid po dokončení prací
* Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

1. **Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené 30 ks - levé, 19 ks - pravé**
* do stávajících ocelových zárubní
* děrovaná DTD s dřevěným rámem
* povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku
* foliované hrany
* vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1
* zámek vložkový (bez vložky) 72 mm



**Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména**:

* Demontáž původních dveří
* Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav
* Likvidace odpadu
* Hrubý úklid po dokončení prací
* Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

1. **Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené 2 ks - pravé**
* do stávajících ocelových zárubní
* děrovaná DTD s dřevěným rámem
* povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku
* foliované hrany
* vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1
* zámek vložkový (bez vložky)



**Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména**:

* Demontáž původních dveří
* Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav,
* Likvidace odpadu
* Hrubý úklid po dokončení prací
* Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

**Ilustrační obrázek 1**



**Ilustrační obrázek 2**



