|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 1/2014 |
| Akce:  PŠ 6/2013 Honzův potok | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 9 |
| Příloha: Vzorový příčný řez č.1 | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Horní Maršov | Obec: Horní Maršov |

Vzorový příčný řez č.1 HM 0,00 – 0,63

Nově položený chodník

500 2300 500 600 1000

2 %

1100 400

Podélné odvodnění, hloubka žlabu 30 cm, dlažba na sucho z místního materiálu

Násyp z místního materiálu, přetříděný náplav z Úpy hutněný po vrstvách cca 30 cm