|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisu | Popis prací | Výpočet | Zemní práce | Ostatní položky |
|  |  | Chodník HM 7,22 – 7,37 |  |  |
|  | Násyp 50 cm | Oceněn v likvidaci náplavu |  |  |
| 46 | Rozebrání poškoz. chodníku | 15x2,3 |  | 34,5 m2 |
| 47 | Štětovaný chodník | 15x2,3 |  | 34,5 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | HM 7,33 – 7,42 likvidace mostu |  |  |
| 47 | Bourání mostovky ze dřeva | 5x2,5xx0,3 |  | 3,75 m3 |
| 48 | Bourání zábradlí ze dřeva | 54,5x2 |  | 11 m |
|  | Násyp | Oceněn v likvidaci náplavu |  |  |
| 49 | Štětovaný chodník | 9x2,3 |  | 20,7 m3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 7,42 – 7,89 |  |  |
| 50 | Vyčistit svodnice ručně | 2 hod. |  | 2 hod. |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 7,89 – 8,06 |  |  |
| 51 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 17x0,3x1,4 | 7,14 m3 |  |
| 52 | Násypy hor.4 | 17x0,3x1,4 | 7,14 m3 |  |
| 53 | Přehození výkopku hor.4 | 17x0,3x1,4 | 7,14 m3 |  |
| 54 | Násyp | Oceněn v likvidaci náplavu |  |  |
| 55 | Zdivo na sucho z mist. kam. | 5x(0,7+1,4)x0,5x17 |  | 89,25 m3 |
| 56 | Štětovaný chodník 80% | 17x2,3x0,8 |  | 31,28 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,06 – 8,13 |  |  |
| 57 | Nepoškozen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,13 – 8,23 |  |  |
| 58 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 10x0,3x1,4 | 4,2 m3 |  |
| 59 | Násypy hor.4 | 10x0,3x1,4 | 4,2 m3 |  |
| 60 | Přehození výkopku hor.4 | 10x0,3x1,4 | 4,2 m3 |  |
| 61 | Násyp | Oceněn v likvidaci náplavu |  |  |
| 62 | Zdivo na sucho z mist. kam. | 5x(0,7+1,4)x0,5x10 |  | 52,5 m3 |
| 63 | Štětovaný chodník 80% | 10x2,3x0,8 |  | 18,4 m2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,23 – 8,32 |  |  |
| 64 | Nepoškozen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Chodník HM 8,32 – 8,50 |  |  |
| 65 | Výkop rýhy do 2 m hor.4 | 18x0,3x1,3 | 7,02 m3 |  |
| 66 | Násypy hor.4 | 18x0,3x1,3 | 7,02 m3 |  |
| 67 | Přehození výkopku hor.4 | 18x0,3x1,3 | 7,02 m3 |  |
| 68 | Násyp | Oceněn v likvidaci náplavu |  |  |
| 69 | Zdivo na sucho z mist. kam. | 4x(0,7+1,3)x0,5x10 |  | 40 m3 |
| 70 | Štětovaný chodník 80% | 18x2,3x0,8 |  | 33,12 m2 |

**OBJEKT Č.1 CHODNÍK - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.3** příloha č.18