|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 2/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 9 |
| Příloha: Rekonstrukce mostu řezy | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Jánské Lázně | Obec: Jánské Lázně |

**Řez L – L**

900

300

400 400

Hutněný násyp z místního materiálu

600 Kamenná rovnanina z místního kamene

Urovnané dno potoka

**Řez I - I**

300 500 400 Zeď z místního kamene na CM

Protimrazový klín

1000

Stávající základ

800 200

Urovnané dno potoka

**Řez F - F**

500 - 1500

500-800 400 2 %

1000 - 800 200 2500