|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: Ing. Jan Kubát  Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1 | | Formát: A4 |
| Datum: 3/2014 |
| Akce:  Těsný Důl PŠ6/2013 - 2. etapa | | Stupeň:  Technická pomoc pro zadání stavby |
| Č. přílohy: 6 |
| Příloha: Oprava zdi v HM 2,21 | |  |
| Objednatel: Správa KRNAP | Katastr. Černá Hora | Obec: Jánské Lázně |

A

Pohled na poškozenou zeď

B

800

400 1400

3500 1500

B

A

ŘEZ B – B ŘEZ A – A

1700

800

800 800

500 500

700

1000

Zdivo u místního kamene na CM bez spárování, založeno na skalní podloží, protimrazový klín z kameniva drceného (nepoužívat vápenec)